Notes de changement :

1.	Corrigé :
a.	L'erreur de temps ETA du message AIS 5 pack/unpack provoquait la sortie du message AIS 5 PGN du NMEA 2000 avec une valeur incorrecte.
b.	PGN lié au message AIS NMEA 2000, la valeur de réserve doit être fixée à 0.
c.	Stabilité de la synchronisation directe UTC
d.	Corriger le message AIS 18 définit toujours SOG et COG comme valeurs par défaut
e.	La LED « VHF Tx » ne s'allume pas lors de la transmission radio. (B620S uniquement)

2.	Modifié :
a.	Par défaut, la sortie NMEA 0183 ALR est désormais désactivée (pour se conformer à la conformité AIS CSTDMA).

3.	Ajouté :
a.	Activer la sortie du module GNSS NMEA 0183 Phrase GLL
